#AP6212_NVRAM_V1.0_20140603
# 2.4 GHz, 20 MHz BW mode

# The following parameter values are just placeholders, need to be updated.
manfid=0x2d0
prodid=0x0726
vendid=0x14e4
devid=0x43e2
boardtype=0x0726
boardrev=0x1101
boardnum=22
macaddr=00:90:4c:c5:12:38
sromrev=11
boardflags=0x00404201
xtalfreq=26000
nocrc=1
ag0=255
aa2g=1
ccode=ALL

pa0itssit=0x20
extpagain2g=0

#PA parameters for 2.4GHz, measured at CHIP OUTPUT
pa2ga0=-168,7161,-820
AvVmid_c0=0x0,0xc8
cckpwroffset0=5

# PPR params
maxp2ga0=90
txpwrbckof=6
cckbw202gpo=0x5555
legofdmbw202gpo=0x77777777
mcsbw202gpo=0xaaaaaaaa

# OFDM IIR :
ofdmdigfilttype=7
# PAPD mode:
papdmode=2

il0macaddr=00:90:4c:c5:12:38
wl0id=0x431b

#OOB parameters
hostwake=0x40
hostrdy=0x41
usbrdy=0x03
usbrdydelay=100
deadman_to=0xffffffff
# muxenab: 0x1 for UART enable, 0x10 for Host awake
muxenab=0x10
# CLDO PWM voltage settings - 0x4 - 1.1 volt
#cldo_pwm=0x4

